询 价 通 知 书

**项目编号:XYXJ-泽豪-20250815**

**项目名称:盱眙县烟花爆竹供应站安全运营信息化管理平台建设**

**采购单位:盱眙县烟花爆竹供应站**

**二〇二五年八月十一日**

第一章 询价通知书

受盱眙县烟花爆竹供应站的委托，江苏泽豪工程咨询管理有限公司对该单位的安全运营信息化管理平台建设进行询价采购，采购人参照中华人民共和国财政部令第74号第十二条之规定，现邀请书面推荐供应商参加询价采购。

项目概况

盱眙县烟花爆竹供应站安全运营信息化管理平台建设的书面推荐供应商应在招标代理获取采购文件，并于2025年8月15日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：XYXJ-泽豪-20250815

项目名称：盱眙县烟花爆竹供应站安全运营信息化管理平台建设

采购方式：询价

预算金额：25.4万元

最高限价：25.4万元

采购需求：采购防爆摄像头、NVR硬盘录像机、监控硬盘、网络监控摄像头、显示器等（详见采购需求）。

合同履行期限：合同签订后15日内供货且安装调试完成。

本项目（*否*）接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定提供以下资料；

1.提供有效的营业执照、税务登记证或三证合一的新版营业执照（复印件加盖响应供应商公章，装入响应文件中，必须提供）；

2法定代表人证明或授权委托书；

3.提供包含下列内容的书面承诺书（加盖响应供应商公章，装入响应文件中，具体见第五章响应格式示范格式三，必须提供）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第30项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

## 三、获取采购文件

时间：2025年 8月11日至2025年8月14日，每天上午8：30至11：30，下午14：30至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：盱眙县山水大道88号中澳生态城商业区52号楼206室

方式：招标代理处购买

售价：200元/份

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年8月15日9点30分（北京时间）

地点：盱眙县山水大道88号中澳生态城商业区52号楼206室

## 五、开启

时间：2025年8 月15日9点30分（北京时间）

地点：盱眙县山水大道88号中澳生态城商业区52号楼206室

## 六、其他补充事宜：无

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

## 名 称：盱眙县烟花爆竹供应站

## 地 址：江苏省淮安市盱眙县盱城镇宣化街178号

## 联系方式：李响 13770448999

## 2.采购代理机构信息

## 名 称：江苏泽豪工程咨询管理有限公司

## 地　　址：盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室

## 联系方式：顾军17766119192

## 3.项目联系方式

## 项目联系人：李响 13770448999

**第二章 供应商须知**

**一、总则**

1.适用范围

本询价文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章询价邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足询价文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

4.询价费用

4.1本项目代理费2200元，由成交人领取中标通知书时交纳给招标代理。

4.2本次项目不收取成交管理费。

**二、询价文件**

5.询价文件由以下部分组成:

5.1询价邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件

6.询价文件的澄清

6.1任何对询价文件要求进行澄清的供应商，均应在询价时间三日前通过书面形式通知采购人，采购人对投标截止时间前三日收到的任何澄清要求将通过书面文件形式予以答复。

7.询价文件的更正或补充

7.1在询价时间前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对询价文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对询价文件的修改将书面通知所有已获取询价文件的供应商。更正公告将作为询价文件的组成部分，对所有参加本次询价的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按询价文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和询价时间。

**三、响应文件的编制**

8.响应文件的编制

8.1供应商编写的响应文件应按询价文件第六章“响应文件”中的要求进行编写。

8.2响应文件一正二副。

9.询价报价

9.1本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制交纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

9.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

9.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

9.4询价报价应以人民币为货币单位。

10.技术要求响应偏离

10.1供应商应对询价文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。

11.服务承诺

11.1供应商的服务承诺不能低于询价文件中对于服务的要求。

**12.询价保证金**

**本项目不收取投标保证金。**

13.询价有效期

13.1询价有效期为从询价之日起计算的九十天。询价有效期比规定短的将被视为非响应询价而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人于原询价有效期满之前，可向供应商提出延长询价有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃询价。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受询价有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件的签署

14.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行签章。响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

**四、响应文件递交**

15.响应文件的递交

15.1供应商于开标截止时间之前将响应文件递交至盱眙县山水大道88号中澳生态城商业区52号楼206室江苏泽豪。

16.响应文件被拒绝接收的情形

16.1在询价文件规定的提交响应文件截止时间后收到的响应文件。

17.响应文件的修改和撤回

17.1供应商在递交响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的询价时间之前。

17.2对于响应文件的修改，供应商可在询价时间前撤回响应文件，并递交新的响应文件。响应文件以最终递交的为准。

17.3供应商不得在询价时间以后修改响应文件。

17.4供应商不得在提交响应文件截止时间起至询价有效期满前撤回响应文件。

**五、询价**

18.询价组织

18.1代理公司将按照询价邀请中的要求组织本项目的开标活动。

18.2 询价程序:主持人按下列程序组织询价。

18.2.1 公布询价的会议纪律；

18.2.2 公布供应商名单；

18.2.3公布供应商报价；

18.2.4询价小组进行评审；

18.2.5网上公布成交候选供应商名单；

18.2.6询价活动结束。

18.3询价工作由代理公司负责组织，具体询价事务由依法组建的询价小组负责。

18.3.1询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

18.3.2询价小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。询价小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

18.3.3询价小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

19.询价程序

19.1响应文件的资格审查

19.1.1询价小组依法对供应商的资格进行审查。

19.1.1.1资格性审查:依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

19.1.1.2 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备询价资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

19.1.1.3 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:

（1）不具备询价文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

19.2响应文件的符合性审查

19.2.1询价小组对响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

19.2.2实质性响应是指响应文件与询价文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到询价文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与询价文件不一致，或限制了甲方的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经询价小组三分之二以上（含）成员同意。询价小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.2.3如果响应文件没有实质上响应询价文件的要求，询价小组将予以拒绝。

19.2.4询价小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准.

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的询价报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

20.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理:

（1）未按照询价文件规定要求进行签字、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的;

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

21.出现下列情形之一的，询价终止:

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

22.推荐成交候选供应商

22.1询价小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

22.2询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低（优惠折扣率最小）由低到高的顺序推荐1名成交候选人。

22.3 询价小组发现询价文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者询价文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改询价文件后重新组织采购活动。

23.询价过程保密

23.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、询价、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

23.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响询价过程，否则将被取消成交资格。

23.3 询价小组名单在询价前确定，并在询价结果确定前保密。

**六、确定成交及签订合同**

24.确定成交供应商

24.1采购人将从询价小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

24.2采购人将在江苏泽豪工程咨询管理有限公司网（http://jszehao.com/）发布成交结果公告。

24.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

25.成交通知书

25.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人将通知成交供应商。

25.2成交供应商在接到采购人通知后五个工作日内将发放成交通知书。逾期未办理作自动放弃处理。

25.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

26.签订合同

26.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。询价文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

26.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照询价时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.履约保证金

本项目不收取履约保证金

**七、质疑处理**

29.质疑处理

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；同时必须将质疑函的原件邮寄至采购人。29.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对询价文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

29.3 质疑供应商是指直接参加本次询价活动的供应商，未参加询价活动的供应商或在询价活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

29.5 质疑函必须以参加询价供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

29.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑询价供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

29.7 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，监管部门有权依据政府采购的有关规定，对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

**八、政府采购政策功能落实**

30.政策功能落实

30.1小微型企业价格扣除

30.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

30.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

30.2联合体及分包

30.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

30.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

30.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

30.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

30.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

30.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中编入加盖出具单位公章的件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

**第三章 合同主要条款**

**（一）采购合同主要条款**

|  |  |
| --- | --- |
| **付款方式** | 供货完成验收合格后一次性付清。 |
| **履约时间** | 合同签订后15日内供货且安装调试完成。 |
| **履约地点** | 根据招标人要求送至指定地点。 |

**（二）合同格式（仅作参考）**

买方：

卖方：

经政府采购，同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”)： **1、合同文件** 下列关于淮安市盱眙县政府采购（**项目编号**）询价通知书及响应文件等是构成本合同不可分割的部分：

（1）卖方提交的询价响应文件；

（2）成交通知书；

（3）买方和卖方商定的其他必要文件。

**2、合同范围和条件**

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

**3、货物及数量**

**4、合同金额**

本合同的总金额(大写)为\_\_\_\_\_\_\_\_元人民币。

**5、付款条件**

**6、履约时间和地点**

**履约时间：**

**履约地点：**

**7、质量保证和售后服务**

**8、合同纠纷处理**

本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由买方直接与卖方进行处理。同时有权根据国家和本省有关政府采购的规定对违规方进行处罚。

**9、合同生效及其它**

本合同经买方、卖方授权代表签字盖章后生效。如有变动，必须经买方、卖方协商一致，方可更改。本合同一式五份，买方、卖方各执二份，代理公司留存一份。

10、…………………………………

买 方： 卖 方：

单位盖章： 单位盖章：

代表签字： 代表签字：

签定日期： 签定日期：

1. **采购需求**

**一、采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **盱眙县烟花爆竹供应站安全运营信息化管理平台建设** | | | | | | |
| 序号 | **分项名称** | **项目特征描述** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** |
| **人员及车辆进出** | | | | | | |
| 1 | 人行闸机 | 摆闸（双机芯）JD-HDF21，不锈钢材质，摆臂亚克力和不锈钢可选 1)电源电压：AC220±10% V、50HZ 2)驱动电机：直流电机 24V/40W  3)工作环境温度：-15OC - 60 OC 4)相对湿度：相对湿度≤90%、不凝露 5)输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号驱动电流＞10mA 6)通信接口：RS232通讯, 7)通信距离：≤10米 8)通道宽： 摆闸600mm  9)通行速度： 30人/分钟（常开模式）、20人/分钟（常闭模式） 10)闸门开、关时间： 摆闸0.2秒 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 车辆道闸 | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 接口参数 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 一般规范 杆子类型：直杆 道闸系列：四系列 工作温度和湿度：-30~70 °C  尺寸(mm)：370\*262\*1060 防护等级：IP54 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：250W 运行速度：3s 机箱材质：冷轧钢 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 车辆识别 | 采用1英寸500万像素彩色全局曝光CMOS，最大分辨率可达4096×2160，最大帧率达25帧； 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 可同时支持控制爆闪灯和LED频闪灯同步补光；  支持驾驶室目标检测。 深度学习智能识别，可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测； 支持10种车身颜色，8种车型，220种车标和3000种子品牌识别等车辆特征识别。 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 黑白名单控制，可选配TF卡，支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行摄像机 传感器类型：传感器类型 1英寸彩色全局曝光 CMOS  压缩标准 视频编码格式：H.264/H265/MJPEG 图像 帧率：25fps 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：4096 ×2160  抓拍功能 车牌识别种类：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的国标车牌 目标检测 车窗目标检测功能。 智能识别 支持车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 车型识别种类 支持客车，大货车，轿车，面包车，小货车，SUV/MPV，中型客车，皮卡等车型 车牌识别准确率：≥99% 捕获率：≥99%（线圈触发），≥98%（视频触发） 接口 通讯接口：2个100M/1000M 自适应RJ45 接口； 音频输出：1路音频输出 补光灯：支持闪光灯或LED 频闪灯同步补光 音频输入：1路音频输入 触发输出：2路IO输出；2路继电器输出 触发输入：2个触发/报警输入 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 门禁主机 | 一卡通门禁管理主机（含20张ic卡） | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 本项小计 |  |  |  |  |  |
| **视频监控（仓库内）** | | | | | | |
| 1 | 防爆摄像头 | 防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db 防护等级：IP66/68（2m2h） 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 高效双色补光灯，使用寿命长，照射距离可达60 m 支持smart IR，防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持DC12V和PoE供电功能 支持3D数字降噪，支持120 dB超宽动态 支持走廊模式，背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境 支持GB28181接入 支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书  传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)（快门1/25） 黑白:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)（快门1/25） 宽动态：120 dB  焦距&视场角：2.8mm @F1.6，水平视场角：103.6°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：121.6° 4 mm @F1.6，水平视场角：83.5°，垂直视场角：44.8°，对角视场角：99.9° 6 mm @F1.6，水平视场角：51.8°，垂直视场角：27.9°，对角视场角：60.5° 8 mm @F1.6，水平视场角：39.6°，垂直视场角：21.9°，对角视场角：46.2°  补光灯类型：双光补光（白光和红外） 补光距离：红外最远可达60米，白光最远可达30米 防补光过曝：支持  最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG  网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）  电流功耗：DC：12 V，0.5 A，最大功耗：6 W PoE：IEEE 802.3af，Class 3，最大功耗：6 W 外壳材质：铝合金 产品尺寸：φ 111 × 152 mm 包装尺寸：254 × 164 × 140mm 设备重量：1.2 kg 带包装重量：1.5 kg 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：客户端或浏览器恢复 供电方式：DC12 V，支持PoE供电 电源接口类型：3芯接口  防护：IP66/IP68（2 m/2 h） 防爆认证：防爆合格证，防爆CCC 防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db | 台 | 12 |  |  |
| 2 | NVR硬盘录像机 | 1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：3×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P 显示能力：最大支持4K输出 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 监控硬盘 | 8TB监控专用硬盘 | 块 | 3 |  |  |
| 4 | 显示器 | 监控显示器24寸，支持视频输出不低于1080P,支持HDMI接口 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 超高超量算法集成 | 定制算法（含人数超员、通道堵塞、物品超高） | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 本项小计 |  |  |  |  |  |
| **视频监控（仓库外+办公区域）** | | | | | | |
| 1 | 网络监控摄像头 | 图像最大分辨率不低于2560x1440 信噪比不小于55dB。 支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m 需支持IP66防尘防水。 支持DC12V供电或POE供电。 ，1个RJ45网络接口。 靶面尺寸为1/1.7英寸 | 台 | 12 |  |  |
| 2 | 显示器 | 监控显示器24寸，支持视频输出不低于1080P,支持HDMI接口 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | NVR硬盘录像机 | 1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：3×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P 显示能力：最大支持4K输出 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 监控硬盘 | 8TB监控专用硬盘 | 块 | 3 |  |  |
| 5 | 本项小计 |  |  |  |  |  |
| **传感器类** | | | | | | |
| 1 | 红外对射探测器 | 围墙防盗周界报警无线红外对射探测器，太阳能款，3光束距离250米 | 对 | 3 |  |  |
| 2 | 报警主机 | 智能周界监控主机，带报警输出，液晶面板显示 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 防爆型温湿度传感器 | 防爆型工业温湿度传感器485输出、带表显 | 套 | 3 |  |  |
| 4 | 音柱 | 扬声器单元 5 寸低音×1/25 芯驱动高音 额定功率（PHC） 30W 额定电压 100V 产品尺寸 126(L)×185 (W)×364 (H)mm 灵敏度 （1kHz,1 米） 91dB±3 dB 产品净重 3.5kg 壳体 整体铝型材 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 合并式功放 | 设备具有2路辅助(AUX)线路输入，1路紧急(EMC)输入，2路话简输入;1路辅助输出，可级联下一台功放。 线路1、紧急线路输入、线路2音量独立可调，同时具有总音量控制。 内置蓝牙/MP3功能模块，方便手机推送节目播放。 带六分区独立音量调节输出功能。 支持1路EMC紧急报警音频信号输入接口，具有最高优先级。 话筒1和紧急线路EMC输入具有最高优先级别，可强切其他线路输入功能，话筒2与线路1、线路2。 带有高低音调节功能。 设有先进短路、过热、过载保护功能。 线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭。 支持多种指示灯显示(电源、信号)。 采用风机强制散热结构，可以让机器长期时间工作。 具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护。1、一般规范 额定功率：360W 材质：铁 颜色：黑色 安装方式：机柜安装 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 本项小计 |  |  |  |  |  |
| **后端控制设备** | | | | | | |
| 1 | 服务器 | 2U机架式服务器 12\*3.5盘位 CPU:1颗英特尔至强铜牌3204(1.9GHz/6-Core/8.25MB/85W)处理器 内存：DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G\*4bit)-1.2V-ECC  硬盘：2块通用硬盘-4000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB或以上-3.5英寸(3.5英寸托架) 阵列卡：SR430C-M 1G(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-1GB Cache 网卡：双千兆以太网口+双口万兆光口 电源：550W 双电源 标配 导轨 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 机柜 | 服务器机柜含专用插座1500w | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个，交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps， 2、设备采用降噪设计，整机噪声≤39dB，； 3、支持端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 4、支持IPV4/IPV6静态路由协议； | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 防火墙 | 提供2个GE-Combo，2个千兆独立电口。 支持PPPOE拨号、静态IP地址、DHCP动态地址wan口上网设置。 支持802.3、802.1Q VLAN、广播风暴抑制二层交换功能 支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM组播 。 支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、PBR路由协议。 支持等价路由、权重路由、智能选路、远程侦测、BFD等多路策略 支持NAT、NAPT、ALG、DHCP、DNS、DDNS、SNTP协议。 支持FIFO、PQ、CQ、CBWFQ、LLQ、WFQ、DSCP、等丰富的QoS调度队列调度技术和流量管理策略 灵活的ACL防火墙过滤、NAT地址转换技术 支持IPSec/L2TP/PPTP/GRE等多种VPN技术 支持AAA、Radius、PAP/CHAP等多种安全技术 支持console口，Telnet，SSH,Http，Https等管理维护。 支持SNMPv1/v2c/v3用于不同级别的网络管理。 220VAC电源输入 无风扇，-10°C到+50°C工作环境温度。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 本项小计 |  |  |  |  |  |
| **平台综合管理软件** | | | | | | |
| 1 | 烟花爆竹批发企业安全运营信息化管理平台 | 企业基本信息，仓库信息，人员进出记录管理，区域超员报警，报警处置管理，车辆出入管理、基本信息管理、货品管理、储存场所温湿度管理、作业现场语音提醒管理，人员资质到期预警报警 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 全仓库三维建模 | 可视化当前仓库人员数量，展示及后续数据孪生智慧工厂的相关功能扩充 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 系统数据对接 | 与政府各系统进行数据对接，集成对接网络、门禁、算法等 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 本项小计 |  |  |  |  |  |
| **线路及其他** | | | | | | |
| 1 | 光纤 | 国标 12芯GYTA/S | 米 | 200 |  |  |
| 2 | 交换机 | 8口poe交换机全千兆 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 收发器 | 单模单纤光纤收发器，不低于10KM | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 电源线 | RVV3\*1.5过标电源线 | 米 | 200 |  |  |
| 5 | 网络线 | 1.线缆满足250MHz条件下的传输要求，并采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料。外皮材料采用阻燃型热塑材料。绝缘导线为紧密的绞线对。 2.标准：符合Category 6 ANSI/TIA-568.2-D-2018 and ISO/IEC 11801以及YD/T1019标准。 3.中心十字骨架结构并采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料。芯线对数：4对，每芯带有色条区别。 4.带宽：≥250MHz，支持1000 Base-T以及1000Base-TX局域网以及宽带视频应用。 5.电气特性：1.0-100.0MHz输入阻抗（欧姆）100±6，100-250MHz输入阻抗（欧姆）100±6。 6.外护套印有品牌、型号规格、线规、屏蔽类型、标准等信息，要求字迹清晰、不褪色、容易辨别，用于产品的质量回溯，并印有逆序长度标注(305~0 meter)以方便识别线缆长度。 7.要求六类非屏蔽双绞线通过单根不延燃试验，应符合：GB/T 18380.12，上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm，上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离≤540mm。 8.要求六类非屏蔽双绞线通过绝缘抗张强度、绝缘断裂伸长率测试，应符合GB/T 2951.11，绝缘抗张强度≥10N/mm²，绝缘断裂伸长率≥125%， 9.要求六类非屏蔽信道通过国家权威机构的信道检测，性能应符合ANSI/TIA-568.2-D-2018，其中重要指标NEXT数值不得低于8.0dB。 | 米 | 1000 |  |  |
| 6 | 音箱线 | 300支金银线，音响专用 | 米 | 500 |  |  |
| 7 | 辅材 | 防爆电源、防爆电源配电箱、防爆软管、链接器，监控、门禁、传感器各系统的安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 施工费 | 各系统设备安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 本项小计 |  |  |  |  |  |
| 10 | **合计** |  |  |  |  |  |

第五章 响应文件（格式）

**友情提醒：**

**响应供应商必须按以下格式编制响应文件，否则有可能导致报价被拒绝**

封面（格式）

盱眙县烟花爆竹供应站安全运营信息化管理平台建设

响 应 文 件

供应商：

电 话：

地 址

日 期： 年 月 日

**一、询价响应报价函**

致: **盱眙县烟花爆竹供应站**

根据贵方询价采购的 **项目（项目编号： ）**，正式授权下述签字人 （姓名和职务） 代表我方 （响应供应商单位的名称） ，全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按询价通知书规定的各项要求，我方愿以 **（合计）**（大写、人民币）（RMB￥ ）的报价并按询价通知书的规定要求提供所需货物和服务。

（2）我们接受询价通知书的所有的条款和规定。

（3）如果我们的询价响应文件被接受，我们将严格履行询价通知书中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

（4）如果我们成交，我们将在成交公告发出之日起在询价通知书约定的时间内与采购人签订采购合同，否则将视为我方自行放弃关于本次采购的成交人资格，并承担所有因此而对采购人造成的损失。

（5）我们已详细审查全部询价通知书，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（6）我们愿意提供采购人在询价通知书中要求的所有资料并配合采购人对该等资料的真实性进行验证。

（7）我们承诺该询价响应文件在被接受后至合同履行结束并通过项目验收的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

供应商：（单位盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或盖章）

联系电话（必须填写）：

公司地址（必须填写）：

年 月 日

**二、明细报价表**

货币单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总价： | | | | | |

供应商（**盖单位公章**）：

法定代表人（负责人）或授权委托人：**（签字）**

联系电话**（必须填写）**：

公司地址**（必须填写）**：

日期： 年 月 日

**三、技术规格响应偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购技术要求** | **响应技术要求** | **是否**  **偏离** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商： （加盖公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人签字：

日期: 年 月 日

**四、供应商资格审查必须提供的资格证明文件**

**见供应商资格要求**

**注：所有资格证明文件均须在有效期内，存在任一项不符合审查内容要求的作无效响应文件处理。**

**五、供应商认为有必要提供并说明的其它资料**

（格式由供应商自定，加盖公章）

**友情提醒**

**1.供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，财政监管部门将对其进行严肃处理。**

**2.若本项目涉及需提供原件的，应与响应文件一并提交，否则不予接受。**

**示范格式一**

**法定代表人资格证明**

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （询价供应商名称）的法定代表人。为参与 项目，签署上述项目的响应文件、进行询价、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

询价供应商： （加盖公章）

年 月 日

身份证复印件

（只可复印不可粘贴）

**注:询价供应商法定代表人参加询价的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，法定代表人授权其他人参加询价的，仅需填写“授权委托书”。**

**示范格式二**

**授权委托书**

**致 （采购单位） ：**

本授权书宣告：

委托方： 地址：

法定代表人：

受托人：姓名 性别： 出生日期： 年 月 日

所在单位： 职务：

身 份 证： 联系方式：

兹委托受托人 代表我公司参加盱眙县烟花爆竹供应站组织的（项目编号: ） 的政府采购活动，受托人有权在该询价活动中，以我单位的名义签署询价函和响应文件，与采购单位协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位 （公章）

年 月 日

身份证复印件

（只可复印不可粘贴）

**注:询价供应商委托受托人参加询价的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，法定代表人直接参加询价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。**

**示范格式三**

**承 诺 书**

**（采购单位） ：**

**我方在项目名称： （项目编号： ）的招标过程中，做如下承诺：**

**一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；**

**二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。**

**三、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；**

**四、我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；**

**五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。**

**特此承诺！**

**法定代表人(负责人）或委托代理人（签字）：**

**供应商：（盖单位公章）**

**日期: 年 月**

### 示范格式四

**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 示范格式五

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的采购文件编号为\_\_\_\_\_\_的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：